Overvåking:

Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:

* Integrert enkeltlampeovervåking
* Integrert lampestyringsfunksjon
* Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP

Materiale: Støpt aluminium,Polykarbonat

Dimensions: 485 mm x 157 mm x 197 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 66

Slagfasthetsklasse IK: IK 5

Allowed temperature DS: -20 °C to 55 °C °C

Allowed temperature BS: -20 °C to 55 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 11 W W

Strøm i standby-modus: 1,5 W W

Lysstrøm Nøddrift: 1200 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri:

Varenummer: XPIU009ML

Tilbehør:

Varenummer: X-KE001,

Varenummer: X-MB001,

Varenummer: X-KO001,

Varenummer: X4N,

Merke: RP-Technik GmbH