Material: Aluminium Druckguss,PC

Maße: 750 mm x 157 mm x 197 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: IP 66

lbl-impactResistanceRate: IK 5

Zulässige Temperatur DS: -20 °C bis 40 °C °C

Zulässige Temperatur BS: -20 °C bis 40 °C °C

Piktogramm: Nein

Leistung Dauerbetrieb: 40 W W

Lichtstrom Notbetrieb: 4600 lm lm

Eingangsspannung AC: 230 V V

Anschlussquerschnitt: 2.5 mm² mm

Batterie:

lbl-articleNumber: XPMU019

Zubehör:

lbl-articleNumber: X-KO001, Kettenösen (Paar) für XI/XM/XG

lbl-articleNumber: X-MB001, Montagebügel (Paar) Wand/Decke für XI/XM/ XG

lbl-articleNumber: X-KE001, Metall Kabelverschraubung mit Zugentlastung für XI, XM, XG

lbl-articleNumber: X4N, Piktoset EKW 14m MTO, MTU, MTL, MTR inkl. innnenliegender Halterung für XI, XM, XG

Fabrikat: RP-Technik GmbH