LED-Stehleuchte/Tischleuchte direkt-indirekt strahlend, Serie LAVA, mit integriertem Präsenzmelder und Tageslichtsensor. Schalt- und Dimmbar über ein Touch-Feld. Kopfteil und Säule aus Aluminium, silber, pulverbeschichtet. Fußplatte aus Stahl, silber, pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff, mikroprismatisch (Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1). Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 310 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 1250 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 610 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 395 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 1950 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 765 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:

label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: IP 20

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:

label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 78 W

label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:

label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED

label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 7200 lm

label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K

label.zuordnungsspeicher.UGR: 12.3

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

Fabrikat: RP-Technik GmbH