LED recessed luminaire, frame panel, EDGE series, for 625 mm ceiling module. Flat shape. Aluminium frame, white, powder-coated. Diffuser made from plastic (PMMA), opal, non-yellowing. Power supply, DALI dimmable, Driver external. Version with CASAMBI® Bluetooth control, RGBW and tunable white available.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 615 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 15 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 615 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 635 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 30 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 640 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ColorInformation:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:

label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: IP 20

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:

label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 40 W

label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:

label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED

label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 2600 lm

label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K

label.zuordnungsspeicher.UGR: 16.6

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Brand: RP-Technik GmbH