Diffuseur LED, série VASCA, IP65, IK08. Boîtier en polycarbonate. Diffuseur prismatique en PC, résistant aux UV. Fixation du diffuseur avec clips en acier inoxydable. La carte LED peut être remplacée individuellement. Appareil de commande, dimmable DALI installé. Câblage traversant disponible. Version avec contrôle Bluetooth Casambi disponible. Compatible CC.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 97 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 82 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 1220 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 104 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 87 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 1240 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:

label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 65

label.zuordnungsspeicher.IKclass: wert.IKclass.IK 8

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:

label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 20 W

label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:

label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED

label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 2500 lm

label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K

label.zuordnungsspeicher.UGR: 24

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Marque: RP-Technik GmbH