LED diffusorlys, VASCA-serien, IP65, IK08. Polykarbonat hus. Prismatisk diffusor laget av PC, UV-bestandig. Festing av diffusoren med klemmer i rustfritt stål. LED-kort kan skiftes individuelt. Betjeningsenhet, DALI dimbar. Gjennomgående ledning tilgjengelig. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. DC-kompatibel.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 97 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 82 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 1560 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 100 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 90 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 1585 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:

label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 65

label.zuordnungsspeicher.IKclass: wert.IKclass.IK 8

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:

label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 36 W

label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:

label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED

label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 4500 lm

label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K

label.zuordnungsspeicher.UGR: 24

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Merke: RP-Technik GmbH