LED diffuser luminaire, VASCA series, IP65, IK08. Housing made from polycarbonate. Prismatic diffuser made from PC, UV-resistant. Diffuser is fastened with stainless steel clips. LED boards can be interchanged individually. switchable, Feed-through wiring present. Version with Casambi Bluetooth control available. DC compatible.

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Dimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 97 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 82 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 1220 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PackageDimensions:

label.zuordnungsspeicher.Width: 104 mm

label.zuordnungsspeicher.Height: 87 mm

label.zuordnungsspeicher.Length: 1240 mm

label.zuordnungsspeicher.gruppe.MaterialData:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.RatingsCertifications:

label.zuordnungsspeicher.IngressProtection: wert.IngressProtection.IP 65

label.zuordnungsspeicher.IKclass: wert.IKclass.IK 8

label.zuordnungsspeicher.gruppe.ElectricalConnectionLight:

label.zuordnungsspeicher.ContinuousPower: 20 W

label.zuordnungsspeicher.MaxInputVoltageAC: 220-240V / 50-60Hz V

label.zuordnungsspeicher.gruppe.PowerSupplyGeneral:

label.zuordnungsspeicher.DCSuitable: wert.DCSuitable.Ja

label.zuordnungsspeicher.gruppe.LightData:

label.zuordnungsspeicher.LightSource: wert.LightSource.LED

label.zuordnungsspeicher.LuminousFluxIlluminant: 2500 lm

label.zuordnungsspeicher.Colortemperature: 4000 K

label.zuordnungsspeicher.UGR: 24

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Temperatures:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Mounting:

Brand: RP-Technik GmbH