module Casambi ASD incl,

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 54

Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Performances du système: 13 W

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 985 lm

Température de couleur: 3000 K

UGR: 24.2

Source lumineuse: LED

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: mm

Dimensions du produit hauteur: 80 mm

Dimensions du produit ø: 280 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH