Registre de contrôle pour installations d'éclairage de sécurité selon DIN VDE V 0108-100

Classeur à anneaux de haute qualité, au format DIN A4, avec modèles de procès-verbaux pour l'enregistrement des inspections régulières, des contrôles, des erreurs et des modifications.

Les informations suivantes doivent au moins être consignées dans le registre de contrôle :

- date de mise en service de l'installation

- date et détails succincts de chaque entretien et contrôle effectué, à l'exception du contrôle quotidien

- date et détails succincts de chaque défaut et de chaque mesure corrective prise

- Date et détails succincts de toute modification apportée au système d'éclairage de sécurité.

Brand: RP-Technik