Données électriques:

Tension d'entrée AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Compatible DC: Oui

Puissance nominale: 10 W

Tension d'entrée DC: 216 V

Données d'éclairage:

Flux lumineux nominal: 1.400 lm

Température de couleur: 4000 K

Source lumineuse: LED

Tests d'acceptation:

Classe de protection: I

Degré de protection (IP): IP 66

Résistance aux chocs: IK 08

Données physiques:

Dimensions du produit longueur: 175 mm

Dimensions du produit largeur: 165 mm

Dimensions du produit hauteur: 34 mm

Fabricant: RP-Technik GmbH