Det gjennomsiktige ballbeskyttelsesdekselet av pleksiglass (PMMA) er egnet for bruk i idrettshaller. Den er ballsikker i henhold til DIN 18032 og gir med IK10 en høy grad av beskyttelse mot slag og støt. I tillegg til beskyttelse gir den en direkte, uavbrutt utsikt over lampen.

Merke: RP-Technik GmbH