lbl-material: Odlewanie ciśnieniowe

lbl-color: RAL 7016

maße: 247 mm x 187 mm x 37 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 66

lbl-impactResistanceRate: 8

allowed-temperature-ds: -25 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -25 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 51,5 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 1,5 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 7000 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: CPS

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

lbl-batterie:

lbl-articleNumber: FLU50ML

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: MU05-BOX,

Producent: RP-Technik GmbH