lbl-material: Odlewanie ciśnieniowe

lbl-color: RAL 7016

maße: 58 mm x 262 mm x 188 mm

lbl-mountingMethod: Decke

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 65

lbl-impactResistanceRate: 8

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 5,7 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,8 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 520 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: LFP3233-SET-2AKKU

lbl-articleNumber: FMDS423WL-AZ

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: FMDA001,

lbl-articleNumber: FMDA002,

lbl-articleNumber: FMDA001-AZ,

lbl-articleNumber: FMDA002-AZ,

lbl-articleNumber: FMWA001,

lbl-articleNumber: FMFH,

Producent: RP-Technik GmbH