Monteringsramme med klemfjærer og strekkavlastning for å tilpasse ILD i alle versjoner. Materiale plast, farge sort RAL 9005. Med dette tilbehøret kan alle varianter av ILD sikkerhetslampe, som er utformet som en overflatemontert taklampe, monteres i taket.

Merke: RP-Technik GmbH