lbl-material: Plastyczny

lbl-color: RAL 9003

maße: 48 mm x 332 mm x 242 mm

lbl-mountingMethod: Universal

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 40

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 35 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 30 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 5,4 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,9 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 500 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie: LFP3233-SET-2AKKU

lbl-articleNumber: KXU423SC

lbl-zubehoer:

lbl-articleNumber: KXE-EB,

lbl-articleNumber: AWX001,

lbl-articleNumber: DSA,

lbl-articleNumber: 2PW-EB,

lbl-articleNumber: 2DW-EB,

lbl-articleNumber: KXBE,

Producent: RP-Technik GmbH