MultiControl plus MCG (kombinasjonshus med batterirom opp til 33Ah) er et universelt anvendbart sentralt strømforsyningssystem i henhold til DIN EN 50171 for forsyning av 230V / 216V AC/DC sikkerhets- og redningstegnlampe. Egnet for sikkerhetslampeanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN VDE V 0108-100, som kan utstyres med opptil 36 fritt programmerbare kretser med ulike effektområder i et servicevennlig 19" modulsystem.

Merke: RP-Technik GmbH