lbl-material: Odlewanie ciśnieniowe

lbl-color: RAL 7016

maße: 52 mm x 236 mm x 138 mm

lbl-mountingMethod: Decke

lbl-protectionClass: 1

lbl-protectionRating: 40

lbl-impactResistanceRate: ≥ 3

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

~lbl-lv-erkennungsweite: 21 m

lbl-pictogram: Set

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,4 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,9 W

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 1.5 mm

lbl-batterie: LFP3212-LEO,

lbl-articleNumber: MMD403SC-AZ

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH