MiniControl XL plus MNXL (frittstående hus med batterirom opp til 28Ah) er et desentralisert strømforsyningssystem med begrenset strøm, i henhold til EN 50171 og DGUV V3 for forsyning av 230V / 216V AC/DC sikkerhets- og redningstegnlampe. Egnet for sikkerhetslampeanlegg i henhold til DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 og DIN V VDE V 0108-100, som kan utstyres med inntil 32 fritt programmerbare kretser i et servicevennlig 19" modulsystem.

Merke: RP-Technik GmbH