Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 54

Température permise en mode contenu: 10 °C à 35 °C °C

Température permise en mode veille: 10 °C à 35 °C °C

Numéro d'article: NVGS1051WL

Accessoires:

Marque: RP-Technik GmbH