lbl-material: Odlewanie ciśnieniowe

lbl-color: RAL 7016

maße: 20 mm x 161 mm x 107 mm

lbl-mountingMethod: Wandeinbau

lbl-protectionClass: 2

lbl-protectionRating: 20

lbl-impactResistanceRate: 7

allowed-temperature-ds: -5 Do 40 celsius

allowed-temperature-bs: -5 Do 40 celsius

lbl-pictogram: Nein

~lbl-lv-LeistungDauerbetrieb: 3,9 W

~lbl-lv-LeistungBereitschaftsbetrieb: 0,8 W

~lbl-lv-LichtstromNotbetrieb: 315 lm

~lbl-lv-ueberbrueckungszeit: 3 h

~lbl-lv-EingangsspannungAC: 230 V

~lbl-lv-Anschlussquerschnitt: 2.5 mm

lbl-batterie: LFP3212-LEO,

lbl-articleNumber: WEF423WL-AZ

lbl-zubehoer:

Producent: RP-Technik GmbH