Electrical data:

Input Voltage AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Output voltage AC max.: V

Output max.: 150 W

Acceptance tests:

Protection class: II

Ingress protection (IP) rating: IP 20

Physical data:

Length (L): 143 mm

Width (B): 47 mm

Height (H): 29 mm

Producent RP-Technik GmbH