Electrical data:

Input Voltage AC: AC 220-240V / 50-60Hz

Output voltage AC max.: 277 V

Output voltage DC max.: 28 V

Switching output: 800 W

Acceptance tests:

Ingress protection (IP) rating: IP 20

Physical data:

Length (L): 143 mm

Width (B): 38 mm

Height (H): 27 mm

Producent RP-Technik GmbH