Luminaire LED encastré, panneau de cadre, série EDGE, pour module de plafond 625mm. Forme de construction plate. Cadre en aluminium, blanc, peint par poudrage. Diffuseur en matière synthétique (PMMA), opale, non jaunissant. Bloc d'alimentation, gradable DALI, bloc d'alimentation externe. UGR